# การติดตั้งอุปกรณ์ดูด (ดูภาพประกอบ A)

ท่อดูด (29) มีระบบคลิปที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับดูดฝุ่น (อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (25), หัวดูดปลายโค้ง (31) และหัวแปรงอเนกประสงค์ (24))

##

- เสียบหัวดูดปลายโค้ง (31) เข้าบนท่อดูด (29) จนได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (35) ของท่อดูดขบเข้าล็อค
- เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (35) เข้าด้านในและดึงชิ้นส่วนออกจากกัน

##

- หากจำเป็นให้เสียบท่อดูด (30) เข้าด้วยกันให้แน่นแล้วเข้ากับหัวดูดแบบโค้ง (31)
- เสียบหัวดูดพื้น (23) เข้าบนท่อดูด (30) หรือหัวดูดปลายโค้ง (31) ให้แน่น

##

อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (25) ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า) (36) และอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (37)

อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (25) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้าของบ๊อชได้

อะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (37) สามารถใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 38.5 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 45 มม.

เสียบอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหน้า) (36) เข้ากับอะแดปเตอร์ PowerTool (ชิ้นส่วนด้านหลัง) (37) และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ทั้งสองตัวโดยการหมุนประกบในด้านตรงข้ามกัน (ดูภาพประกอบ B)

เสียบอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (25) เข้ากับท่อดูด (29) จนได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (35) ของท่อดูดขบเข้าล็อค

เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (35) เข้าด้านในและดึงอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ออกจากท่อดูด

หากต้องการถอดแยกอะแดปเตอร์สองส่วน ให้คลายจุดเชื่อมต่อโดยการหมุนไปด้านตรงข้ามและดึงอะแดปเตอร์ออกจากกัน

##

เสียบหัวแปรงอเนกประสงค์ (24) เข้ากับท่อดูด (29) จนได้ยินเสียงปุ่มกดทั้งสอง (35) ของท่อดูดขบเข้าล็อค

เมื่อต้องการถอดออก ให้กดปุ่มกด (35) เข้าด้านในและดึงชิ้นส่วนออกจากกัน

##

คุณสามารถใช้หัวแปรงอเนกประสงค์ (24) เป็นหัวดูดตามซอกหรือเป็นแปรงได้

กดปุ่มปลดล็อค (38) แล้วเลื่อนแปรงไปทางด้านหน้า เพื่อใช้หัวแปรงอเนกประสงค์ (24) ในรูปแบบแปรง

กดปุ่มปลดล็อค (38) แล้วเลื่อนแปรงไปทางด้านหลัง เพื่อใช้หัวแปรงอเนกประสงค์ (24) ในรูปแบบหัวดูดตามซอก