# Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka siurblio schemose nurodytus numerius.

(1) | Rezervuaras
(2) | Pagrindinis jungiklis
(3) | Žarnos tvirtinimo anga
(4) | Kištukinis lizdas elektriniam įrankiui
(5) | Automatinio filtro valymo režimo šviesadiodis indikatorius A
(6) | Rankinio filtro valymo režimo šviesadiodis indikatorius M
(7) | Rankinio filtro valymo mygtukas
(8) | Automatinio filtro valymo mygtukas
(9) | Siurbimo galios reguliatorius
(10) | Rankena prietaisui nešti
(11) | L-BOXX įtvaras
(12) | Siurblio viršutinė dalis
(13) | Juosta
(14) | Tvirtinimo anga
(15) | Siurblio viršutinės dalies užraktas
(16) | Darbinis ratas
(17) | Vairuojamieji ratukai
(18) | Vairuojamųjų ratukų stabdys
(19) | Laido laikiklis
(20) | Kreipiamieji bėgeliai ištraukiamai kreipiamajai rankenai
(21) | Galinė laikymo sritis
(22) | Laikiklis grindų antgaliui
(23) | Grindų antgalis
(24) | Kombinuotasis antgalis su šepečiu
(25) | Kombinuotasis nusiurbimo adapteris (elektriniam įrankiui)
(26) | Filtro dangčio uždarymo liežuvėlis
(27) | Pirminio filtro dangtis
(28) | Pirminio filtro atblokavimo mygtukas
(29) | Siurbiamoji žarna
(30) | Siurbimo vamzdis
(31) | Lenktas antgalis
(32) | Plastikinis maišelis
(33) | Oro praleidimo anga
(34) | Plokščias klostytas filtras
(35) | Siurbimo žarnos mygtukas
(36) | „PowerTool“ adapteris (priekinė dalis)
(37) | „PowerTool“ adapteris (užpakalinė dalis)
(38) | Kombinuotojo antgalio su šepečiu atblokavimo mygtukas
(39) | Neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklisA)
(40) | Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelisA)
(41) | Kreipiamosios rankenos mygtukasA)
(42) | Ištraukiama kreipiamoji rankenaA)
(43) | Plokščio klostyto filtro dangtis
(44) | Pirminis filtras
(45) | Pripildymo lygio jutiklis
(46) | Plūduras
(47) | Plūduro fiksatorius
(48) | Magnetas

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.