# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення пилосмока на сторінках з малюнками.

(1) | Ємність
(2) | Головний вимикач
(3) | Під’єднувач
(4) | Розетка для електроінструмента
(5) | Світлодіодний індикатор A режиму автоматичного очищення фільтра
(6) | Світлодіодний індикатор M режиму ручного очищення фільтра
(7) | Кнопка активації режиму ручного очищення фільтра
(8) | Кнопка активації режиму автоматичного очищення фільтра
(9) | Регулятор потужності всмоктування
(10) | Ручка для перенесення
(11) | Кріплення для кейса L-BOXX
(12) | Кришка пилососа
(13) | Стрічка для перетягування
(14) | Отвір для кріплення
(15) | Замок кришки пилососа
(16) | Ходовий ролик
(17) | Поворотні ролики
(18) | Гальмо поворотних роликів
(19) | Тримач кабелю
(20) | Напрямні для висувного напрямного кронштейна
(21) | Задня частина рукоятки
(22) | Тримач для підлогової насадки
(23) | Підлогова насадка
(24) | Комбінована насадка-щітка
(25) | Комбінований перехідник до пилососа (для електроінструменту)
(26) | Блокувальний язичок кришки фільтра
(27) | Кришка попереднього фільтра
(28) | Кнопка розблокування попереднього фільтра
(29) | Всмоктувальний шланг
(30) | Всмоктувальна трубка
(31) | Вигнута насадка
(32) | Пластиковий мішок
(33) | Отвір для виведення повітря
(34) | Плаский складчастий фільтр
(35) | Кнопка всмоктувального шланга
(36) | Перехідник PowerTool (передня частина)
(37) | Перехідник PowerTool (задня частина)
(38) | Кнопка розблокування комбінованої насадки-щітки
(39) | Тримач нетканого полотняного фільтрувального мішкаA)
(40) | Нетканий полотняний фільтрувальний мішокA)
(41) | Кнопка для висувного напрямного кронштейнаA)
(42) | Висувний напрямний кронштейнA)
(43) | Кришка плаского складчастого фільтра
(44) | Попередній фільтр
(45) | Датчик рівня заповнення
(46) | Поплавець
(47) | Фіксатор поплавця
(48) | Магніт

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.