# Înclichetarea L-BOXX-ului (consultaţi imaginea I)

Pentru a transporta aspiratorul şi pentru a depozita făcând economie de spaţiu accesoriile aspiratorului şi/sau scula electrică, puteţi înclicheta un L-BOXX de pe partea superioară a aspiratorului.

Fixează furtunul de aspirare la aspirator (consultă imaginea E).

Înclichetează L-BOXX-ul (11) pe sistemele de prindere.

- Nu aspiraţi cu L-BOXX-ul înclichetat. Centrul de greutate al aspiratorului se deplasează în sus. Aspiratorul se poate răsturna. În caz contrar, există pericolul de rănire şi provocare de prejudicii materiale.

- Nu transportaţi aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport al L‑BOXX-ului înclichetat. Aspiratorul este prea greu pentru a fi ţinut de mânerul de transport al L‑BOXX-ului. În caz contrar, există pericolul de rănire şi provocare de prejudicii materiale.