# Torrsugning

## Uppsugning av avlagrat stoft

För att slå på dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 1.

För att stänga av dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 0.

## Uppsugning av damm från arbetande elverktyg (se bild L)

- Det skall finnas ett tillräckligt luftväxlingsförhållande i rummet när frånluften går tillbaka in i rummet. Beakta nationella föreskrifter.

Ett uttag för elverktyg (4) är integrerad i dammsugaren. I detta uttag kan du ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillåten anslutningseffekt för anslutet elverktyg.

Montera kombi-utsugsadaptern (25) (se bild B).

Sätt in kombi-utsugsadaptern (25) i elverktygets utsugsstuts.

För att slå på start-/stopp-automatiken på dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 1+.

För att slå på dammsugaren, slå på det elverktyg som är anslutet till uttaget (4). Dammsugaren startar automatiskt.

Stäng av elverktyget för att avsluta dammsugningen.
Eftersläpningsfunktionen hos start/stopp-automatiken fortsätter att gå i upp till 15 s för att suga upp resterande damm från sugslangen.

För att stänga av dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 0.

### Använda utsugssystemet (tillbehör)

Anslut utsugssystemet till sugslangen (29).

För att suga upp damm via utsugssystemet vrider du huvudbrytaren (2) till position 1.

Håll utsugssystemet mot väggen och slå på elverktyget. Undertrycket som uppstår gör att utsugssystemet sitter fast automatiskt.

Stäng av elverktyget och ta försiktigt av utsugssystemet från väggen.

För att stänga av dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 0.