# Întreţinerea şi curăţarea

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

- Menţineţi curat aspiratorul şi fantele de ventilaţie, pentru a putea lucra bine şi sigur.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

- În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi curăţare a cutiei aspiratorului, purtaţi o mască de protecţie împotriva prafului.

Curăţă din când în când cu o lavetă umedă carcasa aspiratorului.

- Nu curăţa cu aer comprimat aspiratorul. Filtrul sau alte componente se pot deteriora.

Cel puţin o dată pe an, producătorul sau o persoană instruită trebuie să efectueze o verificare tehnică a aspiratorului în privinţa prafului (de exemplu, verificarea filtrului în privinţa deteriorării, verificarea etanşeităţii aspiratorului şi verificarea funcţionării corespunzătoare a echipamentul de control).

##

- Reţine că toate piesele care ar fi putut intra în contact cu materialele nocive pentru sănătate ar putea fi contaminate.
- Aspiră, şterge şi etanşează temeinic partea exterioară a aspiratorului înainte de a-l scoate din zona cu materiale nocive pentru sănătate.
- Curăţă, demontează şi efectuează întreţinerea aspiratorului numai în măsura în care astfel de operaţii nu reprezintă un pericol pentru tine şi pentru alte persoane. În timpul efectuării lucrărilor de întreţinere şi de curăţare, poartă echipament individual de protecţie. Efectuează lucrările într-o încăpere bine aerisită.
- Înainte de a demonta aspiratorul, curăţă mai întâi partea exterioară a acestuia.
- Elimină în saci impermeabili toate piesele aspiratorului care nu pot fi curăţate în mod corespunzător. Respectă dispoziţiile aflate în vigoare privind eliminarea unor astfel de deşeuri.
- După finalizarea lucrărilor, curăţă zona în care au fost efectuate lucrările de întreţinere.

##

Ştergeţi cu regularitate rezervorul (1) utilizând substanţe de curăţare neabrazive disponibile din comerţ, iar apoi lăsaţi-l să se usuce.

##

- Prinde capacul filtrului atunci când deschizi clapeta de închidere şi asigură-te că capacul deschis al filtrului se fixează în poziţie verticală. În cazul căderii capacului filtrului, există pericolul de rănire.

Puterea de aspirare depinde de starea filtrului. De aceea, curăţă cu regularitate filtrul.

Înlocuieşte imediat filtrul-burduf plat deteriorat (34).

- Trage clapeta de închidere (26) şi roteşte capacul filtrului (43) în sus, până când acesta se fixează în poziţie verticală.
- Prinde filtrul-burduf plat (34) de mâner şi extrage-l trăgându-l în sus.
- Când extragi filtrul-burduf plat (34), îndepărtează cu o lavetă umedă depunerile de praf şi murdărie de pe marginea rezervorului (1).
- Filtrul-burduf plat poate fi clătit sub jet de apă.
- Introdu un filtru-burduf plat nou sau filtrul curăţat (34), având grijă ca acesta să aibă o poziţie sigură şi corectă.
- Închide capacul filtrului (43) astfel încât să se fixeze sonor.

##

- Prefiltrul nu trebuie curăţat ud.

- Nu introdu mâna de sus între mânerul de ghidare şi aspirator pentru a debloca capacul prefiltrului. În caz contrar, mâna ta ar putea rămâne blocată.

Trage în sus mânerul de ghidare (42), până când capacul prefiltrului este accesibil din spate.

Apasă butonul de deblocare (28) al capacului prefiltrului (27) şi extrage-l din compartimentul prefiltrului.

Extrage prefiltrul (44).

Curăţă prin periere lamelele prefiltrului utilizând o perie moale.

Introdu prefiltrul în capacul de prefiltru (27).

Introdu capacul de prefiltru (27) în compartimentul prefiltrului şi închide-l prin rabatare.

##

Scoate din priză fişa de reţea a aspiratorului.

Scoate partea superioară a aspiratorului (12).

Goleşte rezervorul (1).

Scutură plutitorul (46) sau bate-l uşor, pentru a îndepărta murdăria.

Curăţă plutitorul (46) utilizând o lavetă moale.

Dacă este necesar, poţi scoate plutitorul. Pentru aceasta, apasă sistemul de blocare (47) şi extrage plutitorul (46).

Curăţă magnetul (48) utilizând o perie.

Introdu la loc plutitorul (46).

##

- Înfăşoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului pentru cablu (19).
- Introdu accesoriile în suporturile prevăzute pentru acestea.
- Înfăşoară furtunul de aspirare montat (29) în compartimentul destinat acestuia. Trage în sus cele două benzi de tracţiune (13) şi agaţă-le în orificiile de fixare.
- Înclichetează L-BOXX-ul (11) pe sistemele de prindere.
- Scoate sacul din plastic/sacul de filtrare din pâslă imediat ce acesta s-a umplut.
- Transportă aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport (10).
- Depozitează aspiratorul pe o suprafaţă plană dintr-o încăpere uscată şi asigură-l împotriva utilizării neautorizate.
- Pentru fixarea rolelor de direcţie (17), apasă frâna rolelor de direcţie (18).
- Pentru un transport mai uşor şi mai sigur al aspiratorului, goleşte complet rezervorul sau elimină în mod ecologic sacul din plastic/sacul de filtrare din pâslă dacă acesta este plin.
- Deblochează frâna rolelor de direcţie (18) pentru a împinge sau trage aspiratorul.
- Pentru împingerea sau tragerea aspiratorului, utilizează numai mânerul de ghidare extins (42). Aspiratorul nu trebuie să fie ţinut de mânerul de ghidare pentru a fi tras peste podestele de scară. Pentru aceasta, trebuie să fie utilizat mânerul de transport.
- Atunci când tragi aspiratorul pe scări, asigură-te că nu se află nicio persoană direct în spatele tău, în cazul în care aspiratorul este lăsat să cadă în mod neaşteptat.