# تمیزکاری خودکار/دستی فیلتر (رجوع کنید به تصویر M)

## تمیزکاری خودکار فیلتر

نکته: هنگام روشن کردن جاروبرقی، تمیزکاری خودکار فیلتر به صورت پیش فرض تنظیم شده است.

نشانگر LED A (5) به طور مداوم روشن می ماند.

هنگام تمیزکاری خودکار، فیلتر پره ای تخت (34) هر 15 ثانیه یکبار با دو پمپاژ هوا تمیز می شود (صدای ضربانی).

در صورت استفاده مرتب از تمیز کننده فیلتر، زمان ماندگاری فیلتر افزایش می یابد.

برای بدست آوردن مدت زمان عالی ماندگاری فیلتر، تمیزکاری خودکار فیلتر را تنها در موارد استثناء غیر فعال کنید، برای مثال هنگام مکش تَر.

## تمیزکاری فیلتر به صورت دستی

برای تمیز کردن دستی فیلتر، دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (7) را فشار دهید. فیلتر پره ای تخت (34) با 2 پمپاژ هوا تمیز می شود. نشانگر LED M (6) به مدت 2 ثانیه با رنگ سفید روشن می شود. هنگامی که نشانگر LED M (6) خاموش شد، پمپاژ بعدی هوا می تواند فعال شود. برای انجام این کار، دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (7) را دوباره فشار دهید.

نکته: هنگام تمیز کردن دستی فیلتر، توجه داشته باشید که فاصله زمانی بین هر بار فشار دادن دکمه باید 2 تا 3 ثانیه باشد. چندین بار فشار دادن مداوم دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (7)، حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد جاروبرقی را فعال می کند. حفاظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از مدتی به طور خودکار غیرفعال می شود رجوع کنید به رفع ایرادها.

برای خاموش کردن حالت تمیزکاری دستی فیلتر، دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (8) را فشار دهید.

یک فیلتر پره ای تخت با آلودگی سطحی، هنوز قابل استفاده است. تمیز کردن دستی فیلتر پره ای تخت با به ضربه زدن یا دمیدن باد ضروری نیست و ممکن است حتی به فیلتر آسیب برساند.