# Våtsuging

- Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

- Sugeren må ikke brukes som vannpumpe. Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.

Merknad: Kravene til gjennomtrengelighetsgrad (støvklasse L) er bare fastsatt for tørrsuging.

##

Tøm beholderen (1), og fjern plastsekken (32) eller fleecefilterposen (40).

Kontroller nivåføleren (45) for urenheter. Nivåføleren må være ren for at den automatiske utkoblingen av støvsugeren ved full beholder skal fungere se Rengjøre nivåføleren (se bilde Q−R).

- Under våtsuging må den automatiske filterrengjøringen være deaktivert.

Trykk på knappen for automatisk filterrengjøring (8) for å aktivere den manuelle filterrengjøringen se Manuell filterrengjøring. Den automatiske filterrengjøringen blir deaktivert, og LED-indikatoren A (5) slukker.

##

ADVARSEL

Slå straks av sugeren hvis det kommer ut skum eller vann, og tøm beholderen. Ellers kan sugeren bli skadet.

For å slå på støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 1.

Støvsugeren er utstyrt med nivåfølere (45). Når det maksimale nivået er nådd, slås støvsugeren automatisk av, de to LED-indikatorene A (5) og M (6) blinker samtidig én gang i sekundet. Gjenstartbeskyttelsen er aktivert, og denne kan deaktiveres ved at støvsugeren slås på/av én gang.

Merknad: Kontroller nivået jevnlig, og tøm beholderen i tide.

For å slå av støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 0.

Hold i det bakre gripeområdet (21) på beholderen (1) og sving den forover for å tømme ut væsken.

##

Rengjør alltid nivåføleren (45) se Rengjøre nivåføleren (se bilde Q−R) etter våtsuging.

For å unngå muggdannelse etter våtsuging:

- Ta ut det flate foldefilteret (34), og la det tørke godt.
- Ta av støvsugeroverdelen (12), åpne filterdekselet (43) og la disse tørke godt.