# Paigaldus

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatus‌abinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Imitarvikute paigaldamine
Imivooliku paigaldamine
Plastkoti sisseasetamine/eemaldamine (kuivimemine)
Fliisist filtrikoti sisseasetamine/eemaldamine (kuivimemine)
L-BOXXi lahti klõpsamine
Väljatõmmatava juhtimissanga paigaldamine (lisavarustus)