# 濾網自動／手動清潔功能（請參考圖 M）

## 濾網自動清潔功能

提示：吸塵器啟動時，預設為濾網自動清潔功能。

LED 指示器 A (5) 會持續亮著。

在濾網自動清潔過程中，每 15 秒會透過 2 次噴氣清潔平摺式濾網 (34)（有脈衝聲）。

定期使用濾網清潔功能可以延長濾網的使用壽命。

為達到理想的濾網使用壽命，請僅在例外情況下停用濾網自動清潔功能，例如進行濕式吸塵時。

## 濾網手動清潔功能

請按下濾網手動清潔按鈕 (7)，以進行濾網手動清潔。平摺式濾網 (34) 會透過 2 次噴氣進行清潔。LED 指示器 M (6) 將亮起白燈 2 秒。當 LED 指示器 M (6) 熄滅時，即可觸發下一次噴氣。為此，請再次按下濾網手動清潔按鈕 (7)。

提示：在進行濾網手動清潔時，請注意每次按壓按鈕之間應有 2−3 秒的時間間隔。連續多次按壓濾網手動清潔按鈕 (7) 將導致吸塵器過熱保護功能啟用。過熱保護功能將在一段時間後自動解除 參見 排除故障。

若要關閉濾網手動清潔功能，請按下濾網自動清潔按鈕 (8)。

平摺式濾網即使表面髒污還是能發揮應有作用。您不必以敲拍或吹氣方式親自清潔平摺式濾網，這樣做反而可能造成濾網損壞。