# Поставяне/сваляне на торбата с филтър от флис (сухо смучене) (вж. фиг. G−H)

За сухо смучене на прахове от клас L можете да използвате торба с филтър от флис (40) (принадлежност).

Ако се засмукват вещества без или с гранична стойност на излагане ≥ 1 mg/m3 (съгласно клас прах L), може да се смуче директно в контейнера.

Указание: При използване на торба с филтър от флис изключвайте автоматичното почистване на филтъра вж. Автоматично/ръчно почистване на филтъра (вж. фиг. M).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прахосмукачката съдържа вреден за здравето прах. Възлагайте дейностите по изпразване и поддръжка, вкл. отстраняването на събирателния контейнер за прах, само на специалисти. Необходимо е съответното защитно оборудване. Не използвайте прахосмукачката без цялостна и внимателно поставена филтърна система. В противен случай застрашавате здравето си.

Отворете затварянията (15) и извадете горната част на прахосмукачката (12).

За поставяне пъхнете торбата с филтър от флис (40) в държача на торбата (39) и поставете торбата с филтър от флис (40) с държача (39) в контейнера (1).

За сваляне затворете отвора на пълната торба с филтър от флис чрез изтегляне на затварянето. Изтеглете затворената торба с филтър от флис (40) от държача (39) и я изкарайте от прахосмукачката.

Поставете обратно горната част на прахосмукачката (12) и свържете чрез затваряне на затварянията (15) контейнера (1) с горната част на прахосмукачката (12).