# 保養與清潔

- 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

- 吸塵器和通氣孔必須隨時保持清潔，以確保工作效率和工作安全。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

- 維修和清潔吸塵器時，請戴上防塵面罩。

您可以每隔一段時間以濕布清潔吸塵器外部。

- 請勿使用壓縮空氣清潔吸塵器。濾網或其他零件可能會損壞。

每年至少一次，需由製造商或經過培訓的人員進行吸塵功能檢查（例如，檢查濾網是否損壞、吸塵器的密閉性以及檢查控制裝置是否正常運作）。

##

- 將所有可能接觸危害健康物質的零件視為已被污染。
- 將吸塵器從危害健康的區域移出前，請先吸除、擦拭或封住吸塵器的外側。
- 僅在不對您和其他人造成危險的情況下清潔、拆卸和維護吸塵器。進行維護和清潔時，得穿戴好個人的防護裝備。在通風良好的房間內進行工作。
- 拆卸吸塵器之前，先清潔吸塵器的外部。
- 將吸塵器中無法充分清潔的所有零件放入防滲透袋中進行處理。請遵守此類廢棄物處理的適用法規。
- 工作完成後，清潔維護區域。

##

請您每隔一段時間使用一般市售無研磨作用的清潔劑將集污箱 (1) 擦拭乾淨，然後晾乾。

##

- 打開過濾器蓋時，請握住鎖定片並確保打開的過濾器蓋鎖定在垂直位置。 如果過濾器蓋掉落，則有受傷的危險。

吸塵器的吸力取決於濾網的狀態。因此請定期清潔濾網。

請立即更換受損的平摺式濾網 (34)。

- 拉動鎖定片 (26)，並將濾器蓋 (43) 向上翻，直至其卡入垂直位置上。
- 握住平摺式濾網 (34) 的橫框並將其向上取出。
- 從集污箱 (1) 邊緣用濕布清除取下平摺式濾網 (34) 時產生的灰塵和污垢。
- 可於流水下沖洗平摺式濾網。
- 安裝一個新的或已清潔的平摺式濾網 (34)，請確保其穩固且正確安裝。
- 請將濾器蓋 (43) 鎖上，直到聽見卡上的聲音。

##

- 此粗濾器不能用任何液體清潔。

- 請勿從上方伸手至推拉桿和吸塵器之間以解鎖粗濾器蓋。否則您的手可能會被夾住。

請將推拉桿 (42) 向上拉，直到可以從後方觸及粗濾器蓋。

請按下粗濾器蓋 (27) 的解鎖按鈕 (28)，然後將其從粗濾器格取出。

請取出粗濾器 (44)。

用柔軟的刷子輕刷粗濾器的濾網層。

請將粗濾器放入粗濾器蓋 (27)。

請將粗濾器蓋 (27) 放回粗濾器格，然後合上。

##

請從插座拔下吸塵器的電源插頭。

請取下吸塵器上部 (12)。

清空集污箱 (1)。

移動或輕拍浮球 (46)，以清除污垢。

請使用柔軟的布清潔浮球 (46)。

必要時您也可以取出浮球。為此，請按下鎖止裝置 (47) 並將浮球 (46) 取出。

請使用刷子清潔磁鐵 (48)。

重新裝入浮球 (46)。

##

- 將電源線纏繞在電線托架 (19) 上。
- 將配件放入專用固定裝置中。
- 將安裝好的吸塵軟管 (29) 纏繞放置於吸塵軟管收納格中。請將兩條拉帶 (13) 向上拉並鉤入固定孔中。
- 請將 L-BOXX 扣上支座 (11)。
- 塑膠袋／不織布濾袋一旦裝滿便請將其取出。
- 請僅從提把 (10) 處提起吸塵器。
- 將吸塵器放置在表面平坦的乾燥空間內，並應防止他人未經許可使用。
- 踩下轉向滾輪制動器 (18) 即可固定住轉向滾輪 (17)。
- 為能更加輕鬆地搬運吸塵器並同時保護您的背部，請完全清空集污箱或丟棄裝滿的塑膠袋／不織布濾袋。
- 解鎖轉向滾輪制動器 (18)，以便推動或拉動吸塵器。
- 請僅將可拉出式推拉桿 (42) 用於推動或拉動吸塵器。不得使用推拉桿將吸塵器拖過樓梯平台。此時應使用提把。
- 在搬動吸塵器上樓梯時，請確保您身後沒有其他人員，以防止吸塵器意外掉落。