# Automatsko/ručno čišćenje filtra (vidjeti sliku M)

## Automatsko čišćenje filtra

Napomena: Automatsko čišćenje filtra standardno je namješteno pri uključivanju usisavača.

LED indikator A (5) stalno svijetli.

Pri automatskom čišćenju filtra plosnati naborani filtar (34) čisti se svakih 15 s 2 udarima zraka (pulsirajući zvuk).

Redovitim čišćenjem filtra povećava se trajnost filtra.

Kako bi se postigla idealna trajnost filtra, automatsko čišćenje filtra deaktivirajte samo u iznimnim slučajevima, npr. pri mokrom usisavanju.

## Ručno čišćenje filtra

Pritisnite tipku za ručno čišćenje filtra (7) kako biste proveli ručno čišćenje filtra. Plosnati naborani filtar (34) čisti se 2 udarima zraka. LED indikator M (6) svijetli bijelo 2 s. Kada se LED indikator M (6) ugasi, može se aktivirati sljedeći udar zraka. U tu svrhu ponovno pritisnite tipku za ručno čišćenje filtra (7).

Napomena: Pri ručno čišćenju filtra vodite računa da vremenski razmak između svakog pritiska na tipku mora biti 2−3 s. Višestrukim kontinuiranim pritiskom na tipku za ručno čišćenje filtra (7) aktivira se zaštita od pregrijavanja usisavača. Zaštita od pregrijavanja automatski se ukida nakon određenog vremena vidi Uklanjanje smetnji.

Pritisnite tipku za automatsko čišćenje filtra (8) kako biste isključili ručno čišćenje filtra.

Površinski zaprljan plosnati naborani filtar potpuno je tehnički ispravan. Nije potrebno ručno čišćenje plošnog naboranog filtra protresanjem ili ispuhivanjem jer to može čak oštetiti filtar.