# Informācija par troksni un vibrāciju

Attiecīgi tiek noteiktas trokšņa emisijas vērtības EN 60335‑2‑69.

Putekļsūcēja A svērtais skaņas spiediena līmenis parasti ir šāds 73 dB(A). Nenoteiktība K = 2 dB. Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt norādītās vērtības. Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.