# Inserimento/rimozione del sacchetto filtro in tessuto non tessuto (aspirazione a secco) (vedere figg. G−H)

Per l’aspirazione a secco di materiali corrispondenti alla classe di polveri L, è possibile impiegare un sacchetto filtro in tessuto non tessuto (40) (accessorio).

Qualora vengano aspirate sostanze senza valore limite di esposizione, oppure con valore limite di esposizione ≥ 1 mg/m3 (corrispondenti alla classe di polveri L), l’aspirazione potrà avvenire direttamente nel contenitore.

Avvertenza: quando si utilizza il sacchetto filtro in tessuto non tessuto, disattivare la pulizia automatica del filtro vedi Pulizia automatica/manuale del filtro (vedere fig. M).

ATTENZIONE

L’aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Affidare l’esecuzione di interventi di manutenzione e svuotamento dell’utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per la raccolta polvere, solamente a personale tecnico. È necessario un apposito equipaggiamento di protezione. Non mettere in funzione l’aspiratore senza il relativo sistema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

Aprire le chiusure (15) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (12).

Per l’inserimento, innestare il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (40) sull’apposito supporto (39) e inserire il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (40) con il relativo supporto (39) nel serbatoio (1).

Per rimuoverlo, chiudere l’apertura del sacchetto filtro in tessuto non tessuto pieno tirandolo dalla chiusura. Prelevare il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (40) chiuso dal relativo supporto (39) e rimuoverlo dall’aspiratore.

Applicare nuovamente la parte superiore dell’aspiratore (12) e, tramite le chiusure (15), congiungere il serbatoio (1) con la parte superiore dell’aspiratore (12).