# 干式吸尘

## 吸除积尘

如需接通吸尘器，请将主开关(2)转到位置1。

如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。

## 吸除运行中的电动工具的积尘（见图L）

- 如果废气回流至室内，必须保证在室内有充足的空气交换率。注意各国有关的法规。

在吸尘器中内置了一个电动工具插座(4)。您可在该插座上连接一个外部的电动工具。注意所连接的电动工具的最大允许连接功率。

安装组合式抽吸适配接头(25)（见图B）。

将组合式抽吸适配接头(25)插入电动工具的抽吸套管中。

如需接通吸尘器的自动启停功能，请将主开关(2)转到位置1+。

如需调试吸尘器，接通与插座(4)连接的电动工具。此时吸尘器会自动启动。

关闭电动工具，以结束吸尘作业。
自动启停功能最多延迟运行15秒钟，以吸除抽吸软管中剩余的灰尘。

如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。

### 使用抽吸系统（附件）

将抽吸系统连接到抽吸软管(29)上。

如需通过抽吸系统吸尘，请将主开关(2)转到位置1。

将抽吸系统抵在墙面上，然后接通电动工具。由于产生的负压，抽吸系统会自行吸附住。

关闭电动工具，然后抽吸系统小心地从墙面上取下。

如需关闭吸尘器，请将主开关(2)转到位置0。