# Sätta i/ta ut fleecefilterpåsen (torrsugning) (se bild G−H)

För torrsugning av damm i dammklass L kan du sätta in en fleecefilterpåse (40) (tillbehör).

Om damm utan eller med ett exponeringsgränsvärde på ≥ 1 mg/m3 (enligt dammklass L) sugs upp kan det ledas direkt in i behållaren.

Observera: stäng av den automatiska filterrengöringen vid användning av fleecefilterpåsen se Automatisk/manuell filterrengöring (se bild M).

VARNING

Dammsugaren innehåller hälsovådligt stoft. Låt endast fackfolk tömma och underhålla dammsugaren, inklusive hantera stoftbehållarna. En lämplig skyddsutrustning krävs. Använd inte dammsugaren utan komplett och korrekt monterat filtersystem. I annat fall sätter du din hälsa i fara.

Öppna förslutningarna (15) och ta av dammsugarens överdel (12).

Sätt fleecefilterpåsen (40) på fleecefilterpåsens hållare (39) och sätt fleecefilterpåsen (40) med fleecefilterpåsens hållare (39) i behållaren (1).

För att ta ut den, stäng öppningen på den fulla fleecefilterpåsen genom att dra i förslutningen. Dra den stängda fleecefilterpåsen (40) från fleecefilterpåsens hållare (39) och ta ut den ur dammsugaren.

Sätt på dammsugarens överdel (12) igen och genom att stänga förslutningarna (15) ansluter du behållaren (1) till dammsugarens överdel (12).