# 安装吸尘器配件（见图片A）

抽吸软管(29)装备有卡子系统，可以通过吸尘器配件（组合式抽吸适配接头(25)、弯曲吸嘴(31)、组合式刷式吸嘴(24)）连接。

##

- 将弯曲吸嘴(31)插到抽吸软管(29)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(35)的卡止声。
- 拆除时向内按压两个按钮(35)，并将部件拉开。

##

- 按需将吸管 (30)牢牢互相插接，然后牢牢插到弯曲吸嘴 (31)上。
- 将地板吸嘴 (23)牢牢插到吸管 (30)或弯曲吸嘴 (31)上。

##

组合式抽吸适配接头(25)由PowerTool适配接头（前部）(36)和PowerTool适配接头（后部）(37)组成。

组合式抽吸适配接头(25)兼容博世电动工具。

PowerTool适配接头（后部）(37)内径为38.5毫米，外径为45毫米，也可用于其他制造商的电动工具。

将PowerTool适配接头（前部）(36)插到PowerTool适配接头（后部）(37)上，并将二者通过向反方向旋转完成连接（见图B）。

将组合式抽吸适配接头(25)插到抽吸软管(29)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(35)卡止。

拆除时向内按压两个按钮(35)，并将组合式抽吸适配接头从吸尘软管上拔下。

请将两个适配接头朝相反方向转动并相互拉开，以断开连接。

##

将组合式刷式吸嘴(24)插到抽吸软管(29)上，直到听见抽吸软管的两个按钮(35)卡止。

拆除时向内按压两个按钮(35)，并将部件拉开。

##

组合式刷式吸嘴(24)可用作缝隙吸嘴或刷子。

按下解锁按钮(38)并将刷子向前推，以将组合式刷式吸嘴(24)用作刷子。

按下解锁按钮(38)并将刷子向后推，以将组合式刷式吸嘴(24)用作缝隙吸嘴。