# Namestitev izvlečnega ročaja (pribor) (glejte slike J−K)

Opomba: izvlečnega ročaja ni mogoče odstraniti. Pri namestitvi poskrbite, da je ročaj pravilno obrnjen.

Ročaj (42) pred vstavljanjem obrnite v skladu z oznako R (desno) in L (levo).

Ročaj (42) vstavite v vodili (20).

Ročaj (42) potisnite navzdol do prislona, da se ročaj slišno zaskoči.

Pritisnite pritisni gumb (41), da prilagodite dolžino ročaja (42).