# Technické údaje

Vysavač pro mokré a suché sání |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Jmenovitý příkon | W | 1 200 | 1 200
Frekvence | Hz | 50–60 | 60
Objem nádoby (brutto) | l | 40 | 40
Čistý objem (suchý) | l | 28 | 26
Čistý objem (kapalina) | l | 20 | 18
PodtlakA) |
Vysavač | hPa | 200 | 180
Turbína | hPa | 230 | 200
PrůtokA) |
Vysavač | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbína | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Třída prachu |  | L | L
HmotnostB) | kg | 14,0 | 14,5
Třída ochrany |  | /I | /I
Stupeň krytí |  | IP X4 | IP X4

A)

  Měřeno se sací hadicí s Ø 28 mm a délkou 4 m

B)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro uvedená jmenovitá napětí. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

## Zásuvka na vysavači

Přípustný příkon připojeného elektrického nářadí
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Jmenovité napětí | Maximální výkon | Minimální výkon
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2 100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1 100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Údaj přípustného příkonu připojeného elektronářadí.
U jiných modelů pro příslušné země se mohou tyto hodnoty lišit. Řiďte se údaji na zásuvce vysavače.