# Colocar/retirar o saco de plástico (aspirar a seco) (ver figura F)

Abra os dois fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para aspirar a seco, coloque um saco de plástico (32) no recipiente (1).

Coloque o saco de plástico (32) com a abertura de enchimento para cima no recipiente (1).

Certifique-se de que o saco de pó (32) fica totalmente encostado às paredes interiores do recipiente (1).

Dobre o restante saco de plástico (32) sobre o rebordo do recipiente (1). Certifique-se de que a linha de encosto do saco de plástico se encontra na borda do recipiente e que as aberturas de passagem de ar (33) permanecem no recipiente.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e feche o aspirador com os fechos (15).

- Certifique-se de que o aspirador está sempre bem fechado.

Feche o saco de plástico, antes de o retirar. Mantenha a parte de cima do saco unida e utilize uma fita para atar o saco.