# Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60335‑2‑69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers beträgt typischerweise 73 dB(A). Unsicherheit K = 2 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann die angegebenen Werte überschreiten. Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte ah (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.