# Montoni aksesorët e thithjes (shih figurën A)

Zorra e thithjes (29) është e pajisur me një sistem kapëse me të cilin mund të lidhen aksesorët e thithjes (përshtatës i kombinuar i thithjes (25), grykë e lakuar (31), grykë furça e kombinuar (24)).

##

- Ngjitni grykën e lakuar (31) në zorrën e thithjes (29), derisa dy butonat e shtypjes (35) në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes (35) nga brenda dhe tërhiqni komponentët.

##

- Nëse është e nevojshme, futni tubat e thithjes (30) fort në njëri-tjetrin dhe më pas fort në grykën e lakuar (31).
- Fiksoni grykën e dyshemesë (23) fort në tubin e thithjes (30) ose në grykën e lakuar (31).

##

Përshtatësi i kombinuar i thithjes (25) përbëhet nga përshtatësi PowerTool (pjesa e përparme) (36) dhe nga përshtatësi PowerTool (pjesa e pasme) (37).

Përshtatësi i kombinuar i thithjes (25) është i pajtueshëm me veglat elektrike Bosch.

Përshtatësi PowerTool (pjesa e pasme) (37) mund të përdoret për vegla elektrike nga prodhues të tjerë për shkak të diametrit të brendshëm prej 38,5 mm dhe diametrit të jashtëm prej 45 mm.

Futni përshtatësin PowerTool (pjesa e përparme) (36) në përshtatësin PowerTool (pjesa e pasme) (37) dhe lidhni të dy përshtatësit duke i rrotulluar në drejtime të kundërta (shih figurën B).

Fusni përshtatësin e kombinuar të thithjes (25) në zorrën e thithjes (29), derisa dy butonat e shtytjes (35) në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.

Për ta çmontuar, shtypni butonat e shtytjes (35) nga brenda dhe tërhiqeni përshtatësin e kombinimit të thithjes nga zorra e thithjes.

Për të shkëputur të dy përshtatësit, lirojini lidhjen duke i rrotulluar në drejtime të kundërta dhe tërhiqni adaptorët.

##

Fusni grykë furçën e kombinuar (24) në zorrën e thithjes (29), derisa dy butonat e shtypjes (35) në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.

Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes (35) nga brenda dhe tërhiqni komponentët.

##

Ju mund të përdorni grykë furçën e kombinuar (24) si një mjet për çarje ose furçë.

Shtypni butonin e lëshimit (38) dhe shtyjeni furçën përpara për të përdorur grykë furçën e kombinuar (24) si furçë.

Shtypni butonin e lëshimit (38) dhe tërhiqeni furçën mbrapa për të përdorur grykë furçën e kombinuar (24) si një mjet për çarje.