# Caractéristiques ‌techniques

Aspirateur eau et poussière |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Référence ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 200 | 1 200
Fréquence | Hz | 50–60 | 60
Contenance (brute) de la cuve | l | 40 | 40
Contenance nette (matières sèches) | l | 28 | 26
Contenance nette (liquides) | l | 20 | 18
DépressionA) |
Aspirateur | hPa | 200 | 180
Turbine | hPa | 230 | 200
DébitA) |
Aspirateur | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbine | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Classe de filtration |  | L | L
PoidsB) | kg | 14,0 | 14,5
Classe de protection |  | /I | /I
Indice de protection |  | IPX4 | IPX4

A)

  mesurée avec tuyau d’aspiration de Ø 28 mm et de 4 m de longueur

B)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données sont valables pour les tensions nominales indiquées. Elles peuvent varier lorsque les tensions diffèrent de ces valeurs et pour les versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

## Prise électrique de l’aspirateur

Puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2 100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1 100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l’aspirateur.