# Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu vašeg usisivača. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola će vam pomoći, da upotrebljavate usisivač bolje i sigurnije.

Simboli i njihovo značenje
| UPOZORENJE! Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Nepridržavanje sigurnosnih napomena i uputstava može da prouzrokuje električni udar, požar i/ili teške povrede.
| Usisivač klase usisavanja L prema IEC/EN 60335-2-69 za suvo usisavanje prašine opasne po zdravlje sa ekspozicionim graničnim vrednostima > 1 mg/m³
| UPOZORENJE! U usisivaču se nalazi prašina opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući i otklanjanje rezervoara za prašinu prepustite isključivo stručnom osoblju. Neophodna je odgovarajuća zaštitna oprema. Usisivač nemojte koristiti bez celokupnog i pravilno instaliranog sistema filtriranja. Inače možete izložiti opasnosti vaše zdravlje.
| Ukopčajte maksimalno samo jednu kutijo L-BOXX. Težina kutije L-BOXX ne sme zajedno sa sadržajem da prekorači 15 kg.
| Ne kačite usisivač za kuku dizalice, npr. da biste ga transportovali. Usisivač nije predviđen za transport pomoću dizalice. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.
| Ne koristite usisivač za sedenje, kao merdevine ili postolje. Usisivač se može prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od povrede.
| A LED indikator režima automatskog čišćenja filtera
| M LED indikator režima ručnog čišćenja filtera
| Taster za automatsko čišćenje filtera
| Taster za ručno čišćenje filtera
| Automatsko pokretanje/zaustavljanje Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata Usisivač se uključuje automatski i ponovo se isključuje nakon odlaganja. Utičnica na usisivaču je stalno pod naponom.
| Isključivanje Utičnica na usisivaču je bez napona.
| Usisavanje Usisavanje nataložene prašine i prašine iz sistema za usisavanje. Utičnica na usisivaču je stalno pod naponom.
| Min/Maks. Kontinuirano regulisanje usisne snage: maksimalna snaga usisavanja za primene sa velikim širenjem prašine redukovana snaga usisavanja za primene sa niskim širenjem prašine i da bi se regulisala snaga usisavanja između priključenog električnog alata i površine radnog komada (npr. prilikom brušenja)
| U ovom usisivaču je aktiviran protokol podataka.
| Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata (u zavisnosti od zemlje)