# Trikčių šalinimas

- Įvykus trikčiai (pvz., įtrūkus filtrui), siurblį reikia iškart išjungti. Prieš įjungiant iš naujo, būtina pašalinti triktį.

Gedimas | Šalinimas
--- | ---
Neįsijungia siurbimo turbina. | Patikrinkite maitinimo laidą, kištuką, saugiklį, kištukinį lizdą ir lygio pripildymo jutiklius (45).
Pagrindinis jungiklis (2) nustatytas ties „Automatinis siurblio įjungimo ir išjungimo įtaisas“. Pagrindinį jungiklį (2) nustatykite ties simboliu „Siurbti“ arba įjunkite prie kištukinio lizdo (4) prijungtą elektrinį įrankį.
Išsijungia siurbimo turbina. | Siurbiant skysčius, šviesadiodžiai indikatoriai A ir M mirksi lėtai ir kartu. Ištuštinkite rezervuarą (1).
Siurbiant sausas dulkes, šviesadiodžiai indikatoriai A ir M mirksi greitai ir kartu: suaktyvinta siurblio kištukinio lizdo apsauga nuo perkrovos. Išjunkite elektrinį įrankį.
Siurblys išsijungia. | Per didelė siurblio apkrova viršijus maksimalią įtampą siurblio kištukiniame lizde. Siurblį išsiųskite į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.
Po rezervuaro ištuštinimo nebeįsijungia siurbimo turbina. | Siurblį išjunkite ir 5 s palaukite, po 5 s vėl įjunkite.
Pripildymo lygio jutiklius (45) bei erdvę tarp pripildymo lygio jutiklių (45) išvalykite šepetėliu.
Mažėja siurbimo galia. | Pašalinkite kamščius iš siurbimo antgalių, siurbimo vamzdžių, siurbimo žarnos (29) ir plokščio klostyto filtro (34).
Pakeiskite plastikinį maišelį (32)/neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (40).
Tinkamai užfiksuokite filtro dangtį (43).
Tinkamai uždėkite siurblio viršutinę dalį (12) ir užspauskite užraktus (15).
Pakeiskite plokščią klostytą filtrą (34).
Siurbiant prasiskverbia dulkių | Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas plokščias klostytas filtras (34).
Pakeiskite plokščią klostytą filtrą (34).
Nesuveikia automatinis išjungimo įtaisas (skysčių siurbimas). | Pripildymo lygio jutiklius (45) bei erdvę tarp pripildymo lygio jutiklių (45) išvalykite šepetėliu.
Nuolat tikrinkite pripildymo lygį.
Neveikia automatinis filtro valymo įtaisas. | Perjunkite į rankinį režimą paspausdami rankinio filtro valymo mygtuką (7). Jei problema ir toliau išlieka, susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Nepavyksta įjungti rankinio filtro valymo. | Suaktyvinta siurblio apsauga nuo perkaitimo. 10 kartų iš eilės paspaudus rankinio filtro valymo mygtuką (7) suveikė apsauga nuo perkaitimo. Apsauga nuo perkaitimo po 20 s automatiškai deaktyvinama. 30 kartų iš eilės paspaudus rankinio filtro valymo mygtuką (7) suveikė apsauga nuo perkaitimo. Apsauga nuo perkaitimo po 4 min automatiškai deaktyvinama. Jei problema ir toliau išlieka, susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Nesuaktyvinamas automatinis filtro valymas. | Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.