# Arızaların giderilmesi

- Bir arıza ortaya çıkınca (örneğin filtre kırılması) elektrikli süpürge hemen kapatılmalıdır. Alet tekrar çalıştırılmadan önce arıza giderilmelidir.

Sorun | Çözüm
--- | ---
Emme türbini çalışmıyor. | Şebeke bağlantı kablosunu, fişi, sigortayı, prizi ve dolum seviyesi sensörlerini (45) kontrol edin.
Ana şalter (2) ilgili "Otomatik başlatma/durdurma" konumunda. Ana şalteri (2) ilgili "Emme" sembolü üzerine getirin veya prize (4) takılı elektrikli el aletini açın.
Emme türbini kapanır. | Islak emme sırasında LED gösterge A ve M yavaşça ve aynı anda yanıp söner. Hazneyi (1) boşaltın.
Kuru emme sırasında LED gösterge A ve M hızlı ve aynı anda yanıp söner: Elektrikli süpürgedeki prizin aşırı yük koruması etkindir. Elektrikli el aletini kapatın.
Elektrikli süpürge kapanır. | Elektrikli süpürge üzerindeki prizin maksimum voltajının aşılması nedeniyle elektrikli süpürgenin aşırı yüklenmesi: Motor koruma sigortası tetiklenir. Elektrikli süpürgeyi yetkili bir Bosch müşteri servis merkezine gönderin.
Emme türbini hazne boşaltıldıktan sonra çalışmıyor. | Elektrikli süpürgeyi kapatın ve 5 sn bekleyin, 5 sn sonra tekrar açın.
Dolum seviyesi sensörlerini (45) ve dolum seviyesi sensörlerinin aralarını (45) bir fırçayla temizleyin.
Emme gücü düşüyor. | Emme memesi, emme borusu , emme hortumu (29) veya yassı katlanabilir filtredeki (34) tıkanıklıkları giderin.
Plastik torbayı (32)/keçe filtre torbasını (40) değiştirin.
Filtre kapağını (43) düzgünce oturtun.
Elektrikli süpürge üst parçasını (12) doğru şekilde takın ve kilitleri (15) kapatın.
Yassı katlanabilir filtreyi (34) değiştirin.
Emme işlemi esnasında dışarı toz çıkıyor | Yassı katlanır filtre (34) montajının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Yassı katlanabilir filtreyi (34) değiştirin.
Otomatik kapanma (ıslak emme) devreye girmiyor. | Dolum seviyesi sensörlerini (45) ve dolum seviyesi sensörlerinin aralarını (45) bir fırçayla temizleyin.
Doluluk seviyesini sürekli olarak kontrol edin.
Otomatik filtre temizleme çalışmıyor. | Manuel filtre temizleme tuşuna (7) basarak manuel moda geçin. Sorun devam ederse, yetkili bir Bosch müşteri servis merkezine başvurun.
Manuel filtre temizliği tetiklenemiyor. | Elektrikli süpürgenin aşırı ısınma koruması etkinleştirildi. Manuel filtre temizleme tuşuna (7) 10 kez sürekli basılması, aşırı ısınma korumasını tetikledi. Aşırı ısınma koruması 20 sn sonra otomatik olarak devre dışı kalır. Manuel filtre temizleme tuşuna (7) 30 kez sürekli basılması, aşırı ısınma korumasını tetikledi. Aşırı ısınma koruması 4 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır. Sorun devam ederse, yetkili bir Bosch müşteri servis merkezine başvurun.
Otomatik filtre temizleme çalışmıyor. | Yetkili bir Bosch müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.