# 排除故障

- 發生故障時（例如濾網破裂），必須立刻將吸塵器關閉。必須將故障排除，然後才能重新運轉。

問題 | 補救措施
--- | ---
吸塵渦輪機未運轉。 | 全面檢查電源線、電源插頭、保險絲、插座和液位感測器 (45)。
總開關 (2) 處於「自動啟停機制」位置。 將總開關 (2) 移至「吸塵」符號，或啟動連接在插座 (4) 上的電動工具。
吸塵渦輪機關閉。 | 進行濕式吸塵時，LED 指示器 A 和 M 會同時緩慢閃爍。 清空集污箱 (1)。
進行乾式吸塵時，LED 指示器 A 和 M 會同時快速閃爍：吸塵器上插座的過載保護已啟用。 關閉電動工具。
吸塵器關機。 | 吸塵器由於超過吸塵器上插座的最大電壓而過載：馬達保護功能已觸發。 將吸塵器寄至授權的客戶服務中心 Bosch。
吸塵渦輪機在集污箱清空後未重新運轉。 | 關閉吸塵器並等待 5 秒，5 秒後再重新啟動。
使用刷子清潔液位感測器 (45) 以及液位感測器 (45) 之間的空隙。
吸力降低。 | 清除吸頭、吸塵硬管、吸塵軟管 (29) 或平摺式濾網 (34) 上的阻塞物。
更換塑膠袋 (32)／不織布濾袋(40)。
正確卡入濾器蓋 (43)。
正確套上吸塵器上部 (12) 並扣上鎖扣 (15)。
更換平摺式濾網 (34)。
吸塵時有粉塵逸出 | 請檢查平摺式濾網 (34) 是否安裝正確。
更換平摺式濾網 (34)。
自動斷開裝置（濕式吸塵）未跳開。 | 使用刷子清潔液位感測器 (45) 以及液位感測器 (45) 之間的空隙。
請定期檢查裝填狀態。
濾網自動清潔功能未運作。 | 透過按下濾網手動清潔按鈕 (7) 切換至手動模式。 若問題持續存在，請洽詢授權的 Bosch 客戶服務中心。
無法觸發濾網手動清潔功能。 | 吸塵器的過熱保護功能已啟用。 連續按濾網手動清潔按鈕 (7) 10 次會觸發過熱保護功能。此過熱保護功能在 20 秒後將會自動解除。 連續按濾網手動清潔按鈕 (7) 30 次會觸發過熱保護功能。此過熱保護功能在 4 分後將會自動解除。 若問題持續存在，請洽詢授權的 Bosch 客戶服務中心。
自動濾網清潔功能未觸發。 | 請聯繫授權的客戶服務中心 Bosch。