# Tekniske data

Våt-/tørrsuger |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Varenummer ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Opptatt effekt | W | 1200 | 1200
Frekvens | Hz | 50–60 | 60
Beholdervolum (brutto) | l | 40 | 40
Nettovolum (tørr) | l | 28 | 26
Nettovolum (væske) | l | 20 | 18
UndertrykkA) |
Støvsuger | hPa | 200 | 180
Turbin | hPa | 230 | 200
GjennomstrømningsmengdeA) |
Støvsuger | l/s m3/t | 28 100,8 | 26 93,6
Turbin | l/s m3/t | 71,5 257 | 70 252
Støvklasse |  | L | L
VektB) | kg | 14,0 | 14,5
Kapslingsgrad |  | /I | /I
Kapslingsgrad |  | IPX4 | IPX4

A)

  Målt med støvsugerslange med diameter på 28 mm og lengde på 4 m

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Opplysningene gjelder for den angitte nominelle spenningen. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

## Stikkontakt på støvsugeren

Tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.