# Våtsugning

- Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett, brinnande eller explosivt damm. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

- Sugen får inte användas som vattenpump. Sugen är avsedd för uppsugning av luft och vattenblandning.

Observera: kraven på genomsläppningsgraden (dammklass L) har endast påvisats för torrsugning.

##

Töm behållaren (1) och ta bort plastsäcken (32) eller fleecefilterpåsen (40).

Kontrollera om nivåsensorn (45) är smutsig. Nivåsensorn kan bara stänga av dammsugaren när behållaren är full så länge den är ren se Rengöra nivåsensorn (se bild Q−R).

- Under våtsugning måste automatisk filterrengöring vara avaktiverat.

Tryck på knappen automatisk filterrengöring (8) för att aktivera den manuella filterrengöringen se Manuell filterrengöring. Den automatiska filterrengöringen avaktiveras och indikatorlampan A (5) slocknar.

##

VARNING

Stäng omedelbart av sugen så snart skum eller vatten tränger ut och töm behållaren. Sugen kan annars skadas.

För att slå på dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 1.

Dammsugaren är utrustad med nivåsensorer (45). Om max. nivå har uppnåtts stängs dammsugaren av automatiskt och de båda indikatorlamporna A (5) och M (6) blinkar samtidigt en gång per sekund. Återstartsskyddet är aktiverat och kan avaktiveras genom att dammsugaren slås på och stängs av en gång.

Observera: kontrollera nivån regelbundet och töm behållaren i god tid.

För att stänga av dammsugaren, vrid huvudbrytaren (2) till position 0.

Ta tag i behållaren (1) i det bakre greppområdet (21) och vrid den framåt för att tömma ut vätskan.

##

Rengör nivåsensorn efter varje våtsugning (45) se Rengöra nivåsensorn (se bild Q−R).

För att undvika mögelbildning efter våtsugning:

- Ta ut veckfiltret (34) och låt det torka ordentligt.
- Ta av sugöverdelen (12), öppna filterkåpan (43) och låt båda torka ordentligt.