# Aspirar líquidos

- Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis ou explosivos. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, vapores e líquidos podem inflamar e explodir.

- O aspirador não deve ser utilizado como bomba de água. O aspirador é destinado para aspirar uma mistura de ar e água.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade (classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a seco.

##

Esvazie o recipiente (1) e retire o saco de plástico (32) ou o saco de filtro de velo (40).

Verifique o sensor de nível de enchimento (45) quanto a sujeira. Apenas um sensor de nível de enchimento limpo permite o desligamento automático do aspirador quando o nível máximo de enchimento do recipiente é alcançado ver Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras Q−R).

- A limpeza automática do filtro tem de estar desativada durante a aspiração de líquidos.

Pressione a tecla Limpeza automática do filtro (8), para ativar a limpeza manual do filtro ver Limpeza manual do filtro. Deste modo, a limpeza automática do filtro é desativada e o indicador LED A (5) se apaga.

##

AVISO

Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente. Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

Para ligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 1.

O aspirador está equipado com sensores de nível de enchimento (45). Quando a altura máxima de enchimento é alcançada, o aspirador se desliga automaticamente e os dois indicadores LED A (5) e M (6) piscam simultaneamente 1 vez por segundo. A proteção contra rearranque involuntário está ativada e pode ser desativada ligando/desligando 1 vez o aspirador.

Nota: verifique regularmente o nível de enchimento e esvazie o recipiente atempadamente.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para a posição 0.

Agarre o recipiente (1) na área de agarre posterior (21) e incline-o para a frente para esvaziar o líquido.

##

Após cada aspiração de líquidos, limpe o sensor de nível de enchimento (45) ver Limpar o sensor de nível de enchimento (ver figuras Q−R).

Para evitar a formação de bolor depois de aspirar líquidos:

- Retire o filtro de pregas planas (34) e deixe-o secar bem.
- Retire a parte superior do aspirador (12), abra a cobertura do filtro (43) e deixe as duas secarem bem.