# Aspiration de liquides

- N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N’aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas l’aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive. Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou d’exploser.

- N’utilisez pas l’aspirateur comme une pompe à eau. L’aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité (classe de filtration L) n’ont été attestées que pour l’aspiration de matières sèches.

##

Videz la cuve (1) et retirez le sac plastique (32) ou le sac-filtre en non-tissé (40).

Vérifiez si le capteur de niveau de remplissage (45) n’est pas encrassé. Il faut que le capteur soit propre pour que l’aspirateur s’arrête automatiquement lorsque la cuve est pleine voir Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures Q−R).

- Pendant l’aspiration de liquides, le nettoyage de filtre automatique doit être désactivé.

Actionnez la touche Nettoyage de filtre automatique (8) pour activer le nettoyage de filtre manuel voir Nettoyage de filtre manuel. Cela désactive le nettoyage de filtre automatique, l’indicateur LED A (5) s’éteint.

##

AVERTISSEMENT

Arrêtez immédiatement l’aspirateur dès que de la mousse ou de l’eau en ressort et videz la cuve. L’aspirateur risque sinon d’être endommagé.

Pour mettre en marche l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 1.

L’aspirateur est équipé de capteurs de niveau de remplissage (45). Quand la hauteur de remplissage maximale est atteinte, l’aspirateur s’éteint automatiquement et les deux indicateurs LED A (5) et M (6) clignotent simultanément 1 fois par seconde. La protection anti-redémarrage est active et peut être désactivée en éteignant/rallumant 1 fois l’aspirateur.

Remarque : Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage et videz la cuve à temps.

Pour arrêter l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 0.

Saisissez la cuve (1) au niveau de la zone de préhension arrière (21) et basculez-la vers l’avant pour la vider.

##

Après chaque aspiration d’un liquide, nettoyez le capteur de niveau de remplissage (45) voir Nettoyage du capteur de niveau de remplissage (voir figures Q−R).

Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (34) et laissez-le bien sécher.
- Retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12), ouvrez le couvre-filtre (43) et laissez les deux bien sécher.