# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst izstrādājuma attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajās lappusēs.

(1) | Tvertne
(2) | Galvenais slēdzis
(3) | Šļūtenes savienotājelements
(4) | Elektroinstrumenta kontaktligzda
(5) | LED indikators A Automātiskais filtra tīrīšanas režīms
(6) | LED indikators M Manuālās filtra tīrīšanas režīms
(7) | Manuālas filtra tīrīšanas taustiņš
(8) | Filtra automātiskās tīrīšanas taustiņš
(9) | Uzsūkšanas jaudas regulators
(10) | Pārnēsāšanas rokturis
(11) | Konteinera L-BOXX stiprinājums
(12) | Vakuumsūcēja augšējā daļa
(13) | Lente pārvilkšanai
(14) | Stiprināšanas atvere
(15) | Vakuumsūcēja augšējās daļas aizdare
(16) | Brīvgaitas ritenis
(17) | Vadrullītis
(18) | Vadrullīša bremze
(19) | Kabeļa stiprinājums
(20) | Vadotnes izvelkamajiem lokveida rokturiem
(21) | aizmugurējā roktura zona
(22) | Turētājs grīdas sprauslai
(23) | Grīdas sprausla
(24) | Kombinētais sukas uzgalis
(25) | Kombinētais nosūkšanas adapteris (elektroinstrumentam)
(26) | Filtra pārsega aizdare
(27) | Priekšfiltra pārsegs
(28) | Priekšfiltra atbloķēšanas taustiņš
(29) | Uzsūkšanas šļūtene
(30) | Iesūkšanas caurule
(31) | liektā sprausla
(32) | Plastmasas maiss
(33) | Gaisa izplūdes atvere
(34) | Plakanieloču filtrs
(35) | Spiedpoga, uzsūkšanas šļūtene
(36) | PowerTool-Adapter (priekšējā daļa)
(37) | PowerTool-Adapter (aizmugurējā daļa)
(38) | Atbloķēšanas taustiņš, kombinētais sukas uzgalis
(39) | Vilnas filtra maisa turētājsA)
(40) | Vilnas filtra maissA)
(41) | Spiedpogas vadotnes kronšteinsA)
(42) | Izvelkams vadotnes kronšteinsA)
(43) | Filtra pārsegs, plakanieloču filtrs
(44) | Priekšfiltrs
(45) | Līmeņa sensors
(46) | Pludiņš
(47) | Pludiņa fiksators
(48) | Magnēts

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.