# Ausziehbaren Führungsbügel montieren (Zubehör) (siehe Bilder J−K)

Hinweis: Der ausziehbare Führungsbügel kann nicht demontiert werden. Achten Sie bei der Montage auf die richtige Ausrichtung des Führungsbügels.

Richten Sie den Führungsbügel (42) vor dem Einsetzen anhand der Markierung R (rechts) und L (links) aus.

Setzen Sie den Führungsbügel (42) in die Führungsschienen (20) ein.

Drücken Sie den Führungsbügel (42) bis zur Anschlaglinie nach unten, bis der Führungsbügel hörbar einrastet.

Drücken Sie auf den Druckknopf (41), um die Länge des Führungsbügels (42) zu verändern.