# Pengisapan kering

## Pengisapan debu yang mengendap

Untuk menghidupkan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi 1.

Untuk mematikan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi 0.

## Mengisap tumpukan debu dari perkakas listrik yang beroperasi (lihat gambar L)

- Diperlukan pertukaran udara yang mencukupi di dalam ruangan ketika udara buang kembali ke ruangan. Harap patuhi peraturan nasional yang relevan.

Stopkontak untuk perkakas listrik (4) terintegrasi ke alat pengisap. Perkakas listrik eksternal dapat disambungkan ke stopkontak tersebut. Perhatikan input daya maksimal yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (25) (lihat gambar B).

Pasang adaptor alat pengisap kombinasi (25) ke dalam soket pengisap pada perkakas listrik.

Untuk mengaktifkan start/stop otomatis pada alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi 1+.

Untuk pengoperasian pertama alat pengisap, hidupkan perkakas listrik yang tersambung ke stopkontak (4). Alat pengisap hidup secara otomatis.

Matikan perkakas listrik agar proses pengisapan berhenti.
Fungsi penundaan shutdown pada start/stop otomatis berlangsung hingga 15 detik untuk mengisap sisa debu dari slang pengisapan.

Untuk mematikan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi 0.

### Penggunaan sistem pengisapan (aksesori)

Hubungkan sistem pengisapan ke slang pengisap (29).

Untuk mengisap debu dengan sistem pengisapan, putar switch utama (2) ke posisi 1.

Letakkan sistem pengisapan pada dinding dan hidupkan perkakas listrik. Akibat tekanan negatif yang dihasilkan, sistem pengisapan menempel secara otomatis.

Matikan perkakas listrik dan lepaskan sistem pengisapan dari dinding dengan perlahan.

Untuk mematikan alat pengisap, putar switch utama (2) ke posisi 0.