# Техникалық мәліметтер

Ылғалды/құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Бұйым нөмірі ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200 | 1200
Жиілік | Гц | 50–60 | 60
Контейнер көлемі (брутто) | л | 40 | 40
Таза көлемі (құрғақ) | л | 28 | 26
Таза көлемі (сұйықтық) | л | 20 | 18
ВакуумA) |
Шаңсорғыш | гПа | 200 | 180
Турбина | гПа | 230 | 200
Өткізу көлеміA) |
Шаңсорғыш | л/с м3/сағ | 28 100,8 | 26 93,6
Турбина | л/с м3/сағ | 71,5 257 | 70 252
Шаң класы |  | L | L
СалмағыB) | кг | 14,0 | 14,5
Қорғаныс класы |  | /I | /I
Қорғаныс дәрежесі |  | IPX4 | IPX4

A)

  Ø 28 мм және ұзындығы 4 м сору шлангымен өлшелген

B)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер берілген номиналды кернеулерге қолданылады. Басқа кернеу жағдайында және белгілі бір елге тән нұсқаларда бұл мәліметтер өзгеше болуы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

## Сорғыштағы розетка

Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Номиналды кернеу | Максималды қуат | Минималды қуат
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 0K0‎ | 220−230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 В | 1660 Вт | 100 Вт
‎... 0H0‎ | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎... 030‎ | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 В | 705 Вт | 100 Вт
‎... 0C0‎ | 115 В | 525 Вт | 100 Вт
‎... 060‎ | 110 В | 560 Вт | 100 Вт

Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы мәліметтер.
Елге тән басқа үлгілерде осы мәндер өзгешеленуі мүмкін. Шаңсорғыштың розеткасындағы мәліметтерге назар аударыңыз.