# Umetanje/vađenje filtarske vrećice od flisa (suho usisavanje) (vidjeti slike G−H)

Za suho usisavanje tvari prema klasi prašine L možete umetnuti filtarsku vrećicu od flisa (40) (pribor).

Ako se usisavaju tvari bez ili s graničnom vrijednošću ekspozicije ≥ 1 mg/m3 (prema klasi prašine L), može se usisavati izravno u spremnik.

Napomena: Isključite automatsko čišćenje filtra pri uporabi filtarske vrećice od flisa vidi Automatsko/ručno čišćenje filtra (vidjeti sliku M).

UPOZORENJE

Usisavač sadrži prašinu opasnu po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje spremnika za prašinu, prepustite stručnim osobama. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite s usisavačem bez čitavog i pažljivo umetnutog filtarskog sustava. Inače možete ugroziti svoje zdravlje.

Otvorite zatvarače (15) i skinite gornji dio usisavača (12).

Za umetanje nataknite filtarsku vrećicu od flisa (40) na držač filtarske vrećice od flisa (39) i umetnite filtarsku vrećicu od flisa (40) s držačem filtarske vrećice od flisa (39) u spremnik (1).

Za vađenje zatvorite otvor pune filtarske vrećice od flisa povlačenjem zatvarača. Skinite zatvorenu filtarsku vrećicu od flisa (40) s držača filtarske vrećice od flisa (39) i izvadite iz usisavača.

Ponovno stavite gornji dio usisavača (12) i zatvaranjem zatvarača (15) spojite spremnik (1) s gornjim dijelom usisavača (12).