# Wkładanie/wyjmowanie włókninowego worka filtracyjnego (praca na sucho) (zob. rys. G−H)

Do odsysania na sucho materiałów zgodnie z klasą ochrony przeciwpyłowej L można użyć włókninowego worka filtracyjnego (40) (osprzęt).

W przypadku usuwania materiałów niestanowiących zagrożenia dla zdrowia lub materiałów o wartości granicznej narażenia ≥ 1 mg/m3 (zgodnie z klasą ochrony przeciwpyłowej L), można je odsysać bezpośrednio do zbiornika.

Wskazówka: Podczas stosowania włókninowego worka filtracyjnego należy wyłączyć automatyczne oczyszczanie filtra zob. Automatyczne/ręczne oczyszczanie filtra (zob. rys. M).

OSTRZEŻENIE

Odkurzacz zawiera pył niebezpieczny dla zdrowia. Prace związane z opróżnianiem i konserwacją, w tym utylizację pojemników na pył, należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego i prawidłowo stosowanego systemu filtracji. Użycie takie jest groźne dla zdrowia.

Otworzyć zatrzaski (15) i zdjąć górną część odkurzacza (12).

W celu włożenia należy umieścić włókninowy worek filtracyjny (40) w uchwycie włókninowego worka filtracyjnego (39) i włożyć włókninowy worek filtracyjny (40) wraz z uchwytem włókninowego worka filtracyjnego (39) do zbiornika (1).

W celu wyjęcia należy zamknąć otwór pełnego włókninowego worka filtracyjnego, pociągając za zamknięcie. Wyjąć zamknięty włókninowy worek filtracyjny (40) z uchwytu włókninowego worka filtracyjnego (39), a następnie wyjąć go z odkurzacza.

Założyć górną część odkurzacza (12) i poprzez zamknięcie zatrzasków (15) połączyć zbiornik (1) z górną częścią odkurzacza (12).