# Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 60335‑2‑69.

El nivel de presión acústica valorado con A del aspirador asciende típicamente a menos de 73 dB(A). Inseguridad K = 2 dB. El nivel de ruidos durante el trabajo puede sobrepasar los valores indicados. ¡Utilice protección para los oídos!

Valores totales de vibración ah (suma vectorial de tres direcciones) e inseguridad K determinada según EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.