# Maintenance et nettoyage

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Dans le cas où il s’avère nécessaire de remplacer le câble d’alimentation, confiez le remplacement à Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin de ne pas compromettre la sécurité.

- Portez un masque anti-poussières lors de la maintenance et du nettoyage de l'aspirateur.

Nettoyez de temps en temps le carter de l’aspirateur avec un chiffon humide.

- Ne nettoyez pas l’aspirateur à l’air comprimé. Le filtre ou d’autres composants pourraient être endommagés.

Faites effectuer au moins une fois par an un contrôle technique du système d’aspiration (incluant notamment un contrôle de l’état du filtre, de l’étanchéité de l’aspirateur et du fonctionnement correct du dispositif de contrôle) par le fabricant ou par une personne qualifiée.

##

- Toutes les pièces qui sont entrées en contact avec des matières nocives pour la santé doivent être considérées comme étant contaminées.
- Aspirez, essuyez ou étanchez soigneusement l’extérieur de l’aspirateur avant de quitter un espace ou local contenant des matières nocives pour la santé.
- Ne procédez au nettoyage, au démontage et à la maintenance de l’aspirateur que si cela est sans danger pour vous et d’autres personnes. Portez des équipements de protection individuelle lors de tous les travaux de nettoyage et de maintenance. Effectuez les travaux dans un local bien aéré.
- Nettoyez l’extérieur de l’aspirateur avant de le démonter.
- Mettez au rebut (dans des sacs hermétiques) toutes les pièces de l’aspirateur impossibles à nettoyer correctement. Observez ce faisant la législation en vigueur concernant l’élimination de ce type de déchets.
- Nettoyez pour finir le poste de travail.

##

Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d’un détergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

##

- Saisissez le couvre-filtre par la patte de fermeture lors de son ouverture et veillez à ce que le couvre-filtre ouvert s’enclenche dans la position verticale. Une chute du couvre-filtre risquerait de causer des blessures.

Le pouvoir aspirant dépend l’état du filtre. Il est donc important de nettoyer le filtre régulièrement.

Remplacez le filtre plissé plat (34) dès qu’il est endommagé.

- Tirez sur la patte de fermeture (26) et basculez le couvre-filtre (43) vers le haut jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verticale.
- Saisissez le filtre plissé plat (34) au niveau des nervures et sortez-le par le haut.
- Retirez avec un chiffon humide la poussière et les saletés qui tombent sur le bord de la cuve (1) lors du retrait du filtre plissé plat (34).
- Le filtre plissé plat peut être rincé sous l’eau courante.
- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé nettoyé (34) en veillant à son positionnement correct.
- Refermez le couvre-filtre (43) en veillant à ce qu’il s’enclenche de manière audible.

##

- Le préfiltre ne doit pas être nettoyé avec un liquide.

- Ne glissez pas vos doigts entre la poignée-étrier et l’aspirateur pour déverrouiller le cache du préfiltre. Vous risqueriez de coincer votre main.

Tirez la poignée-étrier (42) vers le haut jusqu’à ce que le cache de préfiltre soit librement accessible par l’arrière.

Appuyez sur la touche de déverrouillage (28) du cache de préfiltre (27) et délogez le cache.

Retirez le préfiltre (44).

Brossez les lamelles du préfiltre avec une brosse souple.

Placez le préfiltre dans le cache de préfiltre (27).

Insérez le cache de préfiltre (27) dans le logement de préfiltre en veillant à ce qu’il s’enclenche.

##

Débranchez le câble de l’aspirateur de la prise secteur.

Retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12).

Videz la cuve (1).

Secouez le flotteur (46) ou tapotez-le légèrement pour faire tomber la poussière.

Nettoyez le flotteur (46) avec un chiffon doux.

Retirez le flotteur si nécessaire. Pour cela, appuyez sur le verrouillage (47) et sortez le flotteur (46).

Nettoyez l’aimant (48) avec une brosse.

Remettez en place le flotteur (46).

##

- Enroulez le câble d’alimentation secteur autour du fixe-câble (19).
- Logez les accessoires dans les fixations prévues à cet effet.
- Enroulez le flexible d’aspiration (29) raccordé dans le logement de l’aspirateur prévu à cet effet. Tirez les deux sangles (13) vers le haut et accrochez-les au niveau des ouvertures de fixation.
- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).
- Retirez le sac plastique/sac-filtre en non-tissé dès qu’il est plein.
- Ne portez l’aspirateur que par la poignée (10).
- Rangez l’aspirateur dans un local sec avec un sol plan et assurez-vous qu’il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez les roues pivotantes (17) en actionnant le frein (18).
- Pour simplifier le transport et ménager votre dos, videz la cuve complètement ou retirez le sac plastique/sac-filtre en non-tissé s’il est plein.
- Déverrouillez le frein de roue pivotante (18) pour déplacer l’aspirateur.
- Ne déplacez l’aspirateur qu’au moyen de la poignée-étrier (42) déployée à fond. Ne montez pas des marches d’escalier en tirant l’aspirateur par la poignée-étrier. Utilisez pour cela la poignée de transport.
- Lorsque vous portez l’aspirateur dans un escalier, veillez à ce que personne ne se trouve directement derrière vous car il y a risque de blessure au cas où l’aspirateur devait basculer vers l’arrière accidentellement.