# Manutenção e limpeza

- Puxe o plugue da tomada antes da limpeza ou de realizar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aspirador. Esta medida de segurança evita a partida involuntária do aspirador.

- Mantenha o aspirador e as aberturas de ventilação limpas para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma assistência técnica autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para evitar riscos de segurança.

- Para a manutenção e limpeza do aspirador deve ser usada uma máscara de proteção contra pó.

Limpe a caixa do aspirador de tempos a tempos com um pano úmido.

- Não limpe o aspirador com ar comprimido. O filtro ou outros componentes poderiam ficar danificados.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controle técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o bom funcionamento do dispositivo de controle).

##

- Considere todas as peças que possam ter entrado em contato com substâncias prejudiciais à saúde como contaminadas.
- Aspire, limpe ou vede muito bem o exterior do aspirador, antes de o retirar da área com substâncias prejudiciais à saúde.
- Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador apenas se tal for possível sem perigo para você e para outras pessoas. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos em um espaço bem ventilado.
- Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o desmontar.
- Descarte todas as peças do aspirador que não possam ser limpas de forma satisfatória em sacos impermeáveis. Observe os regulamentos aplicáveis para a eliminação deste tipo de resíduos.
- Limpe a área de manutenção após a conclusão dos trabalhos.

##

Limpar o depósito (1) de tempos em tempos com um produto de limpeza de tipo comercial, não abrasivo, e permita que possa secar.

##

- Agarre a cobertura do filtro ao abrir a patilha de fecho e assegure que a cobertura do filtro aberta engata na posição vertical. Existe perigo de ferimentos em caso de queda da cobertura do filtro.

A potência de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas planas (34) danificado.

- Puxe a patilha de fecho (26) e vire a cobertura do filtro (43) para cima até que engate na posição vertical.
- Agarre o filtro de pregas planas (34) pelas abas e retire o mesmo puxando para cima.
- Remova o pó e sujeira resultante da remoção do filtro de pregas planas (34) da borda do recipiente (1) com um pano úmido.
- O filtro de pregas planas pode ser lavado sob água corrente.
- Coloque um filtro de pregas planas (34) novo ou o limpo e verifique seu assento correto e seguro.
- Feche a cobertura do filtro (43), de modo a que engate de forma audível.

##

- O pré-filtro não pode ser limpo a úmido.

- Não agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador para desbloquear a cobertura do pré-filtro. Caso contrário, poderá entalar sua mão.

Puxe o estribo guia (42) para cima, até que a cobertura do pré-filtro fique acessível a partir de trás.

Pressione a tecla de desbloqueio (28) da cobertura do pré-filtro (27) e retire a mesma do compartimento do pré-filtro.

Retire o pré-filtro (44).

Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.

Coloque o pré-filtro na respectiva cobertura (27).

Coloque a cobertura do pré-filtro (27) no compartimento do pré-filtro e feche o mesmo.

##

Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.

Retire a parte superior do aspirador (12).

Esvazie o depósito (1).

Mova o flutuador (46) ou bata o mesmo ligeiramente para remover a sujeira.

Limpe o flutuador (46) com um pano macio.

Se necessário, também pode retirar o flutuador. Para o efeito, pressione o bloqueio (47) e retire o flutuador (46).

Limpe o ímã (48) com uma escova.

Coloque novamente o flutuador (46).

##

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte do cabo (19).
- Encaixe o acessório nos suportes previstos para o efeito.
- Enrole a mangueira de aspiração montada (29) no compartimento para a mesma. Puxe as duas fitas de tração (13) para cima e enganche as mesmas nas aberturas de fixação.
- Engate a L-BOXX no encaixe (11).
- Retire o saco de plástico/saco de filtro de velo assim que estiver cheio.
- O aspirador só deve ser transportado pelo punho de transporte (10).
- Deposite o aspirador em um recinto seco com base plana e proteja-o contra uso não autorizado.
- Para fixar os rolos de guia (17) é necessário pressionar as travas do sistema de rodízio (18) com o pé.
- Para o transporte mais simples e cômodo do aspirador, esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco de plástico/saco de filtro de velo cheio.
- Desbloqueie as travas do sistema de rodízio (18) para empurrar ou puxar o aspirador.
- Utilize somente o estribo guia extraído (42) para empurrar ou puxar o aspirador. O aspirador não pode ser puxado pelo estribo guia em patamares. Neste caso, deve ser usada a pega de transporte.
- Assegure que não existe ninguém diretamente atrás de você ao transportar o aspirador nas escadas, caso o aspirador seja deixado cair inadvertidamente.