# Otklanjanje smetnji

- Ako dođe do kvara (npr. pucanja filtera), usisivač mora odmah da se isključi. Kvar mora da se otkloni pre ponovnog puštanja u rad.

Problem | Rešenje
--- | ---
Usisna turbina ne radi. | Proverite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač i utičnicu i senzore za nivo punjenja (45).
Glavni prekidač (2) stoji na „Automatski Start-/Stop“. Glavni prekidač (2) postavite na simbol „Usisavanje“ odn. uključite električni alat priključen na utičnicu (4).
Usisna turbina se isključuje. | Pri mokrom usisavanju trepere LED indikatori A i M sporo i istovremeno. Ispraznite rezervoar (1).
Tokom suvog usisavanja, LED indikatori A i M trepću brzo i istovremeno: Aktivirana je zaštita od preopterećenja utičnice na usisivaču. Isključite električni alat.
Usisivač se isključuje. | Preopterećenje usisivača zbog prekoračenja maksimalnog napona utičnice na usisivaču: Zaštitni osigurač motora se aktivirao. Pošaljite usisivač ovlašćenom Bosch korisničkom servisu.
Usisna turbina nakon pražnjenja rezervoara ponovo ne radi. | Usisivač isključite i sačekajte 5 s, nakon 5 s ponovo uključite.
Očistite senzore za nivo punjenja (45) kao i međuprostor senzora za nivo punjenja (45) pomoću četke.
Usisna snaga popušta. | Uklonite zapušenja iz usisne mlaznice, usisne cevi , usisnog creva (29) ili ravnog preklapajućeg filtera (34).
Zamenite plastičnu vreću (32)/platnenu filter kesu (40).
Pravilno umetnite poklopac filtera (43).
Pravilno postavite gornji deo usisivača (12) i zatvorite zatvarače (15).
Zamenite ravni preklapajući filter (34).
Ispuštanje prašine prilikom usisavanja | Proverite pravilnu ugradnju ravnog preklapajućeg filtera (34).
Zamenite ravni preklapajući filter (34).
Automatsko isključivanje (mokro usisavanje) ne reaguje. | Očistite senzore za nivo punjenja (45) kao i međuprostor senzora za nivo punjenja (45) pomoću četke.
Redovno proveravajte napunjenost.
Automatsko čišćenje filtera ne radi. | Prebacite se na ručni režim pritiskom na dugme za ručno čišćenje filtera (7). Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte ovlašćeni Bosch servisni centar.
Ručno čišćenje filtera se ne može isključiti. | Aktivirana je zaštita usisivača od pregrevanja. Neprekidno pritiskanje dugmeta za ručno čišćenje filtera (7) 10 puta aktiviralo je zaštitu od pregrevanja. Zaštita od pregrevanja se automatski poništava nakon 20 s. Neprekidno pritiskanje dugmeta za ručno čišćenje filtera (7) 30 puta aktiviralo je zaštitu od pregrevanja. Zaštita od pregrevanja se automatski poništava nakon 4 min. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte ovlašćeni Bosch servisni centar.
Automatsko čišćenje filtera se ne aktivira. | Kontaktirajte ovlašćeni Bosch korisnički servis.