# Белгілер

Төмендегі белгілер шаңсорғышты пайдаланған кезде маңызды болуы мүмкін. Белгілер мен олардың мағынасын жаттап алыңыз. Белгілерді дұрыс түсіну пайдаланушыға шаңсорғышты дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

Белгілер мен олардың мағынасы
| ЕСКЕРТУ! Барлық қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және ескертпелерді оқып шығыңыз. Қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және ескертпелерді сақтамау ток соғуға, өртке және/немесе ауыр жарақаттануға әкелуі мүмкін.
| IEC/EN 60335-2-69 бойынша L класындағы шектік мәні > 1 мг/м³ болған денсаулыққа зиянды шаңды құрғақ соруға арналған сорғыш
| ЕСКЕРТУ! Сорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шаңды жұтады. Босату және техникалық қызмет көрсету әрекеттерін, соның ішінде шаң жинағыш контейнерді тазалау бойынша жұмыстарды мамандандырылған кәсіпорындарға орындауға тапсырыңыз. Тиісті қорғаныс жабдығы қажет болады. Сорғышты толық және мұқият енгізілген сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.
| Ең көбі бір ғана L-BOXX шертіңіз. L-BOXX және ішіндегісінің салмағы 15 кг-нан артық болмауы тиіс.
| Шаңсорғышты, мысалы, тасымалдау үшін кран ілгішіне ілмеңіз. Шаңсорғышты кранмен көтеруге болмайды. Жарақаттану және зақым келтіру қаупі бар.
| Шаңсорғыш үстіне отырмаңыз, баспаңыз немесе тұрмаңыз. Кері жағдайда шаңсорғыш құлауы немесе зақымдалуы мүмкін. Жарақат алу қаупі бар.
| A Сүзгіні автоматты түрде тазалау режимінің жарық диодты индикаторы
| M Сүзгіні қолмен тазалау режимінің жарық диодты индикаторы
| Сүзгіні автоматты түрде тазалау түймесі
| Сүзгіні қолмен тазалау түймесі
| Автоматты түрде іске қосу/тоқтату құрылғысы Жұмыс істеп тұрған электр құралдарынан түсетін шаңды сору Сорғыш автоматты түрде қосылып, біраз уақыттан кейін өшіп қалады. Сорғыштағы розетка тұрақты түрде кернеу астында.
| Өшіру Сорғыштағы розетка электр қуатынсыз.
| Сору Түсетін шаңды және сорып шығару жүйесінен шаңды сору. Сорғыштағы розетка тұрақты түрде кернеу астында.
| Min/Max Сору қуатын бірқалыпты реттеу: шаңның үлкен мөлшері пайда болатын жұмыстарға арналған максималды сору қуаты шаңның азырақ көлемі пайда болатын жұмыстар үшін және жалғанған электр құралы мен дайындама беті арасындағы сору қуатын реттеу үшін (мысалы, ажарлау кезінде) қолданылатын азайтылған сору қуаты
| Деректерді хаттамалау мүмкіндігі бұл сорғышта іске қосылған.
| Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы деректер (елге байланысты)