# Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60335‑2‑69.

Nivelul presiunii acustice evaluat după curba de filtrare A al aspiratorului este în mod normal de 73 dB(A). Incertitudinea K = 2 dB. Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi valorile specificate. Poartă căşti antifonice!

Valorile totale ale vibraţiilor ah (suma vectorială a trei direcţii) şi incertitudinea K au fost determinate conform EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.