# البيانات الفنية

شافطة المواد الجافة/الرطبة |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200 | 1200
التردد | هرتز | 50–60‏ | 60
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 40 | 40
السعة الصافية (جافة) | لتر | 28 | 26
السعة الصافية (السائل) | لتر | 20 | ‎18
ضغط التفريغA) |
الشافطة | هيكتوباسكال | 200 | 180
التوربينة | هيكتوباسكال | 230 | 200
كمية التدفقA) |
الشافطة | لتر/ث متر3/ساعة | 28 100,8 | 26 93,6
التوربينة | لتر/ث متر3/ساعة | 71,5 257 | 70 252
فئة الغبار |  | L | L
الوزنB) | كجم | 14,0 | 14,5
فئة الحماية |  | /I | /I
نوع الحماية |  | IPX4 | IPX4

A)

  يتم القياس في وجود خرطوم الشفط بقطر 28 مم وبطول 4 م

B)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على القيم الاسمية المقررة. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

## المقبس الكهربائي بالشافطة

الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | الجهد الاسمي | أقصى قدرة | أدنى قدرة
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 فلط | 2100 واط | 100 واط
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 فلط | 2100 واط | 100 واط
‎... 0K0‎ | 220−230 فلط | 2100 واط | 100 واط
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 فلط | 1660 واط | 100 واط
‎... 0H0‎ | 220 فلط | 1000 واط | 100 واط
‎... 030‎ | 230 فلط | 1100 واط | 100 واط
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 فلط | 705 واط | 100 واط
‎... 0C0‎ | 115 فلط | 525 واط | 100 واط
‎... 060‎ | 110 فلط | 560 واط | 100 واط

بيان الحمل الموصل المسموح به للعدة الكهربائية المتصلة.
قد تختلف الموديلات الأخرى الخاصة ببعض الدول عن هذه القيم. يرجى مراعاة البيانات الموجودة على مقبس شافطة الغبار.