# Uzsūkšanas piederumu montāža (skatīt attēlu A)

Iesūkšana šļūtene (29) ir aprīkota ar klipu sistēmu, ko var izmantot, lai piestiprinātu uzsūkšanas piederumus (kombinētais uzsūkšanas adapteris (25), liekto sprauslu (31), kombinētu birstes uzgali (24)), ko var pievienot.

##

- Uzbīdiet liekto sprauslu (31) uz uzsūkšanas šļūtenes (29), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (35) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai demontētu, nospiediet spiedpogas (35) un vienu pēc otras novelciet daļas no šļūtenes.

##

- Nepieciešamības gadījumā stingri savienojiet uzsūkšanas caurules (30), iebīdot tās vienu otrā, un pēc tam stingri uzbīdiet uz tām liekto sprauslu (31).
- Stingri uzbīdiet grīdas sprauslu (23) uz uzsūkšanas caurules (30) vai uz liektās sprauslas (31).

##

Kombinētais uzsūkšanas adapteris (25) sastāv no PowerTool adaptera (priekšējā daļa) (36) un PowerTool adaptera (aizmugurējā daļa) (37).

Kombinētais uzsūkšanas adapteris (25) ir saderīgs ar Bosch elektriskajiem instrumentiem.

PowerTool adapteri (aizmugurējo daļu) (37) var izmantot citu ražotāju elektroinstrumentiem, jo tā iekšējais diametrs ir 38,5 mm un ārējais diametrs – 45 mm.

Ievietojiet PowerTool adapteri (priekšējā daļa) (36) uz PowerTool adaptera (aizmugurējā daļa) (37) un savienojiet abus adapterus, pagriežot tos pretējos virzienos (skatīt attēlu B).

Ievietojiet kombinēto uzsūkšanas adapteri (25) uzsūkšanas šļūtenē (29), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (35) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Lai demontētu, nospiediet spiedpogas (35) uz iekšu un izvelciet kombinēto uzsūknēšanas adapteri no uzsūkšanas šļūtenes.

Lai atvienotu abus adapterus, atvienojiet savienojumu, pagriežot pretējos virzienos, un atvienojiet adapterus.

##

Ievietojiet kombinēto birstes uzgali (24) uzsūkšanas šļūtenē (29), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (35) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Lai demontētu, nospiediet spiedpogas (35) un vienu pēc otras novelciet daļas no šļūtenes.

##

Kombinētās birstes uzgali jūs varat (24) izmantot kā spraugu uzgali vai birsti.

Nospiediet atbloķēšanas pogu (38) un pavirziet birsti uz priekšu, lai izmantotu kombinētās birstes uzgali (24) kā birsti.

Nospiediet atbloķēšanas pogu (38) un pavelciet birsti atpakaļ, lai izmantotu kombinētās birstes uzgali (24) kā spraugas uzgali.