# Asennus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säätötöitä, vaihtaa tarvikeosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Imutarvikkeiden asentaminen
Imuletkun asennus
Muovipussin asettaminen paikalleen/poistaminen (kuivaimurointi)
Pölypussin asennus/irrotus (kuivaimurointi)
L-BOXXin kiinnittäminen
Ulosvettävän ohjausaisan asentaminen (lisätarvike)