# Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos ajuda você a usar melhor e de forma mais segura o aspirador.

Símbolos e seus respetivos significados
| AVISO! Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das indicações de segurança e das instruções apresen‌tadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ‌graves lesões.
| Aspirador da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 para aspirar a seco pós prejudiciais para a saúde com valor limite de exposição > 1 mg/m³
| AVISO! O aspirador contém poeiras prejudiciais à saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não opere o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário, está prejudicando sua saúde.
| Encaixar no máximo apenas uma L-BOXX. O peso da L-BOXX não pode exceder os 15 kg juntamente com o conteúdo.
| Não pendure o aspirador com um gancho de guindaste, p. ex. ao transportar. O aspirador não pode ser transportado com gancho. Há perigo de lesões e de danos.
| Não utilize o aspirador como assento nem subir nele. O aspirador pode tombar e ser danificado. Há risco de lesões.
| A LED indicador do modo de limpeza automática do filtro
| M LED indicador do modo de limpeza manual do filtro
| Tecla Limpeza automática do filtro
| Tecla Limpeza manual do filtro
| Sistema automático Partida/Parada Aspirar o pó que se forma das ferramentas elétricas em funcionamento; o aspirador se liga automaticamente e se desliga de novo com atraso. A tomada no aspirador se encontra permanentemente sob tensão.
| Desligar A tomada no aspirador se encontra sem corrente.
| Aspirar Aspirar o pó depositado e o pó do sistema de aspiração. A tomada no aspirador se encontra permanentemente sob tensão.
| Mín./máx. Regulação progressiva da potência de aspiração: potência de aspiração máxima para aplicações com forte formação de pó potência de aspiração reduzida para aplicações com reduzida formação de pó e para regular a força de aspiração entre a ferramenta elétrica conectada e a superfície da peça (p. ex. ao lixar)
| O registro de dados nesta ferramenta elétrica está ativado.
| Indicação da potência de conexão admissível da ferramenta elétrica conectada na tomada (específica do país)