# Colocar/retirar o saco de plástico (aspirar a seco) (ver figura F)

Abra os dois fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para aspirar a seco coloque o saco de plástico (32) no recipiente (1).

Coloque o saco de plástico (32) com a abertura de enchimento para cima no depósito (1) .

Certifique-se de que o saco de plástico (32) fique totalmente encostado nas paredes interiores do depósito (1).

Dobre o restante saco de plástico (32) sobre a borda do depósito (1). Certifique-se de que a linha de encosto do saco de plástico se encontra na borda do recipiente e que as aberturas de passagem de ar (33) permanecem no recipiente.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e feche o aspirador com os fechos (15).

- Certifique-se de que o aspirador está sempre bem fechado.

Feche o saco de plástico, antes de o retirar. Mantenha o saco fechado em cima e utilize uma fita para o atar.