# Symboler

Nedanstående symboler kan vara av betydelse för användningen av din sug. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Rätt tolkning av symbolerna hjälper dig att använda sugen bättre och säkrare.

Symboler och deras betydelse
| VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
| Dammsugare i dammklass L enligt IEC/EN 60335-2-69 för torrdammsugning av hälsovådligt damm med ett exponeringsgränsvärde på > 1 mg/m³
| VARNING! Dammsugaren innehåller hälsovådligt damm. Låt endast fackpersonal tömma och underhålla dammsugaren, inklusive hantera dammbehållarna. En lämplig skyddsutrustning krävs. Använd inte dammsugaren utan komplett och korrekt monterat filtersystem. I annat fall sätter du din hälsa i fara.
| Klicka på max en L-Boxx. Vikten för L-Boxx med innehåll får inte vara mer än 15 kg.
| Häng inte dammsugaren i en krankrok, t.ex. för transport. Dammsugaren kan inte lyftas i kran. Risk för personskador och materiella skador föreligger.
| Använd inte dammsugaren som stege eller steghjälp och sitt inte på den. Dammsugaren kan välta och skadas. Skaderisk föreligger.
| A Indikatorlampa automatisk filterrengöring
| M Indikatorlampa manuell filterrengöring
| Knapp automatisk filterrengöring
| Knapp manuell filterrengöring
| Start-/stopp-automatik Uppsugning av damm som uppstår vid arbetande elverktyg: dammsugaren slås på automatiskt och stängs av igen med tidsfördröjning. Uttaget på dammsugaren står permanent under spänning.
| Stänga av Uttaget på dammsugaren är utan ström.
| Dammsugning Uppsugning av dammavlagringar och damm från utsugssystemet. Uttaget på dammsugaren står permanent under spänning.
| Min/Max Steglös reglering av sugkraften: maximal sugeffekt för användning med kraftig dammutveckling reducerad sugeffekt för användning med låg dammutveckling för att reglera sugkraften mellan anslutet elverktyg och arbetsstyckets yta (t.ex. vid slipning)
| Dataprotokollföringen i denna dammsugare är aktiverad.
| Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)